SW QUICK PANEL
SolidWorks İmalat, Tasarım, BOM ve Yerleşim Otomasyonu
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
KULLANICI EL KİTABI
& FONKSİYON REHBERİ
Panel üzerindeki tüm modüllerin, butonların ve gelişmiş optimizasyon araçlarının kullanım adımları, ön koşulları, teknik detayları ve pratik ipuçları.
	Sürüm: SW Quick Panel V2.0.1 (Premium & Ultimate Edition)
Hedef Kitle: Tasarımcılar, Teknik Ressamlar, Proje Yöneticileri, İmalat ve Kesim Ekipleri
Yayın Tarihi: 2026/2027 Kurumsal Yayın  |  Destek: satis@swquickpanel.com




İÇİNDEKİLER VE KILAVUZ REHBERİ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bu el kitabı, SW Quick Panel'in arayüzünde bulunan tüm işlevleri ihtiyacınız olan anda saniyeler içinde bulup doğru şekilde çalıştırmanızı sağlamak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki fihristten ilgili modüle ulaşabilirsiniz:
	BÖLÜM ADI
	KAPSAM VE AÇIKLAMA

	1. Giriş ve Genel Bakış
	Programın temel çalışma felsefesi ve entegrasyonu

	2. Sistem Gereksinimleri ve İlk Çalıştırma
	Donanım kimliği (HWID), SolidWorks API bağlantısı ve aktivasyon

	3. Arayüz Tanıtımı & Buton Düzeni
	Panel üzerindeki 5 dikey kolonun işlevsel dağılımı ve ekran haritası

	4. MONTAJ Modülü Fonksiyonları (10 İşlev)
	Özellik aktarma, sac açınımları, adet saydırma, Pack & Go vb.

	5. PARÇA Modülü Fonksiyonları (3 İşlev)
	Standart ayar, dinamik ağırlık hesabı ve dış kütük ölçüleri

	6. TEKNİK RESİM Modülü Fonksiyonları (8 İşlev)
	Toplu DWG/PDF dönüştürücüler ve A1/A3/A4 dinamik format çeviriciler

	7. SAC LEVHA Modülü Fonksiyonları (5 İşlev)
	Ebat tanımlama, sac açınımı, 2D Nesting ve 1D Profil optimizasyonu

	8. ÖZELLİK EKLE & BOM Modülü Fonksiyonları (5 İşlev)
	Özellik atama, OpenDrawing çağırıcı, Active Watcher ve Excel BOM

	9. Lisans ve Sistem Yönetimi
	Lisans deaktifleştirme, kalan süre takibi ve SolidWorks'ü Başlat butonu

	10. Sorun Giderme ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
	Olası hatalar, PDM uyarıları ve çözümler



1. GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SW Quick Panel V2.0.1, SOLIDWORKS kullanıcılarının mekanik tasarım, montaj yönetimi, sac açınımı, teknik resim dışa aktarımı, hiyerarşik malzeme listesi (BOM) dökümü ve malzeme yerleşim (2D/1D Nesting) süreçlerindeki tekrarlayan tüm manuel işlerini tek merkezden otomatikleştiren bağımsız ve kurumsal bir masaüstü yardımcı yazılımdır.
Klasik tasarım ve imalat iş akışlarında 1.000 parçalık karmaşık bir makine montajının sac açınımlarını tek tek almak, teknik resimlerini açıp PDF/DWG formatına kaydetmek, parça adetlerini sayıp özelliklere yazmak ve malzeme yerleşim planı çıkarmak ortalama 70 ila 80 iş saati sürerken; SW Quick Panel ile bu süreç tamamen hatasız ve 50-60 dakika içerisinde tamamlanmaktadır.
1.1 Temel Tasarım Felsefesi
Tek Tıkla Tam Otomasyon: Her fonksiyon, arkasında onlarca komut çalıştıran ancak kullanıcıya sadece tek bir buton olarak sunulan akıllı makrolardan oluşur.
Modüler Kolon Yapısı: Montaj, Parça, Teknik Resim, Sac Levha ve Özellik Ekleme modülleri birbirinden bağımsız dikey bloklar halinde ayrılmıştır.
Canlı Doküman Duyarlılığı: Açık olan aktif SOLIDWORKS belgesinin türü (.SLDASM, .SLDPRT, .SLDDRW) otomatik tespit edilir.
Eksiksiz Standardizasyon: Kurumsal şablonlar, yazı tipleri, ölçü toleransları ve katman standartları tüm ekip üyelerinde %100 aynı kalır.
2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE İLK ÇALIŞTIRMA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SW Quick Panel, harici ağır kurulum gerektirmeyen, taşınabilir (portable) ve yüksek performanslı tek bir çalıştırılabilir dosya (.exe) halinde tasarlanmıştır.
2.1 Donanım ve Yazılım Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) veya Windows 11 (64-bit)
CAD Platformu: SOLIDWORKS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 veya 2026 (Kurulu ve lisanslı)
Çalışma Zamanı: .NET Framework 4.7.2 veya üzeri (.NET 3.5 desteği dahil)
Sistem Kaynağı: Minimum 8 GB RAM (16 GB ve üzeri önerilir), 100 MB disk alanı
2.2 İlk Çalıştırma ve Lisanslama Adımları
Adım 1: Program klasöründeki SW Quick Panel V2.0.1.exe dosyasına çift tıklayarak çalıştırın.
Adım 2: Ekranın sol üst köşesindeki [HWID] butonuna tıklayın. Bilgisayarınızın benzersiz donanım kimliği panoya kopyalanacaktır.
Adım 3: Kopyalanan donanım kimliğini yazılım yöneticinize veya lisans sağlayıcınıza iletin.
Adım 4: Sağlanan lisans anahtarı onaylandığında panel açılacak, sağ altta lisans paketiniz (Örn: LİSANS: ULTIMATE) ve kalan süreniz görünecektir.
	📌 PRATİK İPUCU: SolidWorks programı henüz açık değilse paneli kapatmanıza gerek yoktur. Panelin sağ alt köşesindeki [SolidWorks'ü Başlat] butonuna basarak SolidWorks'ü otomatik olarak başlatabilir ve bağlantının 'Hazır' konuma geçmesini bekleyebilirsiniz.



3. ARAYÜZ TANITIMI & EKRAN HARİTASI
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SW Quick Panel'in arayüzü, tasarımcıyı karmaşık menülerden kurtarmak için 5 dikey işlev sütunu, 1 üst durum barı ve 1 alt kontrol bandından oluşmaktadır:
[image: ]
Şekil 3.1: SW Quick Panel V2.0.1 Ana Kontrol Arayüzü ve Fonksiyon Dağılımı
Arayüzdeki dikey kolonlar ve kontrol bölgeleri şunlardır:
1. Montaj Kolonu: Montaj dosyaları (.SLDASM) üzerinde toplu sac açınımı, çizim aktarımı, adet hesaplama ve paketleme işlemlerini yürütür.
2. Parça Kolonu: Parça dosyaları (.SLDPRT) için kurumsal ayar uygulama, ağırlık ve kütük dış ölçüsü tespiti yapar.
3. Teknik Resim Kolonu: Teknik resim dosyalarında (.SLDDRW) DWG/PDF dönüşümü ve tek tıkla A1/A3/A4 antet formatı değişimini sağlar.
4. Sac Levha Kolonu: Sac kalınlık/ebat tanımlama, tekil açınım alma, 2D Plaka Nesting ve 1D Profil Optimizasyonunu yönetir.
5. Özellik Ekle & BOM Kolonu: Özellik yazma, OpenDrawing dosya çağırıcı, aktif belge senkronizasyonu ve kurumsal Excel BOM tablolarını üretir.
6. Alt Kontrol & Lisans Bandı: SolidWorks başlatma, lisans türü, kalan gün/saat göstergesi ve lisans deaktifleştirme araçlarını içerir.
4. MONTAJ MODÜLÜ FONKSİYONLARI
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Montaj Modülü (.SLDASM), montaj ağacındaki yüzlerce bileşeni tek hamlede tarayan en güçlü otomasyon modülüdür. Bu modüldeki her butonun detaylı kullanım talimatı aşağıda verilmiştir:
	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Özellik Aktarma

🎯 İşlevin Amacı: Montaj içerisindeki tüm bileşenlerin 'Custom' (Özel) sekmesinde kayıtlı özelliklerini, parçaların aktif 'Configuration' (Konfigürasyon) sekmesine otomatik kopyalar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. İşlem yapılacak montaj dosyasını SolidWorks'te açın.
  2. Tüm alt parçaların çözümlenmiş (Resolved) modda olduğundan emin olun.
  3. Paneldeki 'Özellik Aktarma' butonuna tıklayın.
  4. İşlem tamamlandığında özelliklerin aktarıldığını belirten onay mesajı görüntülenecektir.
💡 Kritik Not: Özellikle konfigürasyon bazlı çalışan firmalarda, montaj BOM tablolarında özelliklerin boş çıkmasını engeller. PDM ortamında çalışıyorsanız dosyaların kullanıcı üzerinde (Checked Out) olması gerekir.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Açılım Al DWG

🎯 İşlevin Amacı: Montaj içindeki tüm sac levha (Sheet Metal) parçaları otomatik tarar ve her birinin düz açınımını DWG formatında seçilen klasöre kaydeder.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Önce 'Adet Saydır ve Yaz' butonunu çalıştırarak parça adetlerinin yazılmasını sağlayın.
  2. Montaj açıkken 'Açılım Al DWG' butonuna basın.
  3. Açılan klasör seçme penceresinden açınımların kaydedileceği klasörü seçin.
  4. Program tüm sac parçaları malzeme türüne, kalınlığına ve parça adına göre otomatik sınıflandırarak DWG dosyalarını oluşturacaktır.
💡 Kritik Not: Büküm çizgileri, dış konturlar ve delikler AutoCAD 2000 standardında 1:1 ölçekle katmanlı olarak üretilir.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Açılım Al DXF

🎯 İşlevin Amacı: Montajdaki sac levha bileşenlerin düz açınımlarını CNC lazer, plazma ve su jeti tezgâhlarına uygun DXF formatında topluca dışa aktarır.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj dosyasının SolidWorks'te aktif olduğunu doğrulayın.
  2. Panelden 'Açılım Al DXF' butonuna tıklayın.
  3. Açınımların kaydedileceği hedef klasörü belirleyin.
  4. Yazılım her bir sac parçanın açınımını hesaplayıp dosya adında kalınlık, malzeme ve adet bilgisiyle DXF olarak kaydeder.
💡 Kritik Not: Dosya adı şablonu imalat tezgâhı operatörünün parçayı anında tanımasını sağlar (Örn: '01_Govde_Yan_Sac_DKP_2mm_Adet_4.dxf').



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Standart Ayar Ver

🎯 İşlevin Amacı: Aktif montaj dosyasına kurumsal SolidWorks belge ayarlarını (Birimler, Draft Standardı, Ölçülendirme Fontları, Düzlem Görünürlükleri, Çizim Kalitesi) tek tıkla uygular.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Firma standartlarına getirmek istediğiniz montaj dosyasını açın.
  2. 'Standart Ayar Ver' butonuna tıklayın.
  3. Saniyeler içinde belge özellikleri taranır ve ISO standartlarına eşitlenir.
💡 Kritik Not: Farklı tasarımcılardan veya dış tedarikçilerden gelen montajların şirket standartlarına getirilmesinde mükemmel hız sağlar.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 DWG ve PDF Al

🎯 İşlevin Amacı: Montaj ağacındaki tüm parça ve alt montajların teknik resimlerini (.SLDDRW) otomatik olarak bulur; arka planda açarak hem DWG hem de vektörel PDF formatında dışa aktarır.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Teknik resimleri üretilecek ana montaj dosyasını açın.
  2. 'DWG ve PDF Al' butonuna basın.
  3. Çıktıların toplanacağı hedef klasörü seçin.
  4. Program teknik resimleri sırayla işler ve seçilen klasöre hem .dwg hem de .pdf olarak kaydeder.
💡 Kritik Not: Tasarımcının yüzlerce teknik resmi tek tek açıp 'Farklı Kaydet' yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Adet Saydır ve Yaz

🎯 İşlevin Amacı: Montaj ağacını en alt bileşene kadar derinlemesine analiz eder; her bir parçanın ana montaj genelindeki kullanım miktarını hesaplayarak parça özelliklerine yazar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Ana montaj açıkken butona tıklayın.
  2. Yazılım bileşenleri tarar ve şu özellikleri parça kartına otomatik ekler:
   • ItemNo1: Montajdaki pozisyon numarası
   • MontajNo1: Bağlı bulunduğu montajın adı
   • Adet1: Alt montaj içi kullanım adedi
   • Carpilmis1: Alt montaj katsayısıyla çarpılmış adet
   • ToplamCarpilmisUsedQty: Proje genelindeki toplam net imalat adedi.
  3. İşlem sonunda adetlerin yazıldığını bildiren özet pencere açılır.
💡 Kritik Not: Sac açınımı ve detaylı BOM almadan önce bu işlemin çalıştırılması ZORUNLUDUR; aksi takdirde imalat adetleri boş kalır.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Özellik Güncelle

🎯 İşlevin Amacı: Montajın ve montaja bağlı tüm alt parçaların ortak proje özelliklerini (Proje Kodu, Revizyon, Çizen, Müşteri vb.) tek bir iletişim kutusundan toplu olarak günceller.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj dosyasını açın ve 'Özellik Güncelle' butonuna tıklayın.
  2. Açılan form penceresinden güncellenecek özellikleri girin.
  3. 'Uygula' butonuna basarak tüm alt bileşenlerin metaverilerine yazılmasını sağlayın.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Ağırlık Bilgisi

🎯 İşlevin Amacı: Montajın toplam kütle özelliklerini (Mass Properties) hesaplayarak montajın net ağırlığını kilogram (kg) cinsinden anında ekranda gösterir.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj dosyasını açın.
  2. 'Ağırlık Bilgisi' butonuna tıklayın.
  3. Hesaplanan toplam ağırlık bilgi kutusu olarak ekranda belirir.
💡 Kritik Not: Ağırlığın doğru çıkması için montajdaki tüm parçalara SolidWorks Malzeme Kütüphanesinden malzeme atanmış olmalıdır.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Dış Ölçüleri Ver

🎯 İşlevin Amacı: Montajın 3 boyutlu uzayda kapladığı en dış sınır kutusu (Bounding Box) ölçülerini (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) milimetre (mm) cinsinden hesaplar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj açıkken butona tıklayın.
  2. Program montajın maksimum X, Y ve Z sınırlarını hesaplar ve ekranda sunar.
💡 Kritik Not: Özellikle makinenin nakliye sandığı ölçüleri, araç kasasına sığma durumu ve fabrika yerleşim alanı planlamasında büyük kolaylık sağlar.



	[MONTAJ MODÜLÜ] 🔘 Numara Ver / Pack and Go

🎯 İşlevin Amacı: Tüm montaj bileşenlerini ve ilişkili teknik resimlerini yeni bir hedef klasöre kurumsal parça kodlama mantığıyla yeniden adlandırarak kopyalar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj açıkken butona basın.
  2. Açılan pencerede Hedef Klasör, İsteğe bağlı Önek (Prefix) veya Sonek (Suffix) belirleyin.
  3. Önek boş bırakılırsa bileşenler 0000001, 0000002... şeklinde ardışık numaralandırılır.
  4. 'Paketle ve Kaydet' seçeneği ile yeni bağımsız proje klasörü oluşturulur.
💡 Kritik Not: Mevcut tasarım kütüphanenizi bozmadan yeni bir müşteriye özel revizyon veya sipariş paketi hazırlamak için kullanılır.



5. PARÇA MODÜLÜ FONKSİYONLARI
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Parça Modülü (.SLDPRT), tekil parça modelleme süreçlerinde hızlı kontrol ve standartlaşma sunar:
	[PARÇA MODÜLÜ] 🔘 Standart Ayar Ver (Parça)

🎯 İşlevin Amacı: Aktif parça dosyasına kurumsal birim sistemini (MMGS), görüntü kalitesini ve malzeme görsel dokusunu tek tıkla uygular.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Parça Dosyası (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Parça dosyasını açın.
  2. Butona tıklayın.
  3. Ayarlar anında uygulanır.



	[PARÇA MODÜLÜ] 🔘 Ağırlık Bilgisi (Parça)

🎯 İşlevin Amacı: Parçanın atanmış malzemesine göre net ağırlığını gram veya kilogram cinsinden hesaplayıp gösterir.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Parça Dosyası (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Parça dosyasını açın.
  2. 'Ağırlık Bilgisi' butonuna tıklayın.



	[PARÇA MODÜLÜ] 🔘 Dış Ölçüleri Ver (Parça)

🎯 İşlevin Amacı: Parçayı çevreleyen minimum kütük (Bounding Box) ebatlarını (Boy x En x Kalınlık/Yükseklik) hesaplar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Parça Dosyası (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Parça açıkken butona tıklayın.
  2. Stok malzeme kütük ölçüleri ekranda listelenir.
💡 Kritik Not: Talaşlı imalat (CNC Freze/Torna) için ham malzeme sipariş ölçüsünün anında tespit edilmesini sağlar.



6. TEKNİK RESİM MODÜLÜ FONKSİYONLARI
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Teknik Resim Modülü (.SLDDRW), çizim formatı standardizasyonu ve anlık dışa aktarım için kullanılır:
	[TEKNIK RESIM MODÜLÜ] 🔘 DWG ve PDF Dönüştür

🎯 İşlevin Amacı: Açık olan teknik resmi tek bir işlemle hem AutoCAD uyumlu DWG hem de vektörel baskı PDF'i olarak kaydeder.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Teknik Resim Dosyası (.SLDDRW)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Teknik resim açıkken butona basın.
  2. Kaydedilecek klasörü seçin veya varsayılan konumu onaylayın.



	[TEKNIK RESIM MODÜLÜ] 🔘 DWG Dönüştür / PDF Dönüştür

🎯 İşlevin Amacı: Teknik resmi yalnızca DWG veya yalnızca PDF olarak seçilen konuma ihraç eder.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Teknik Resim Dosyası (.SLDDRW)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. İlgili butona tıklayın.
  2. Dosya anında dönüştürülüp klasöre kaydedilir.



	[TEKNIK RESIM MODÜLÜ] 🔘 Standart Ayar Ver (Teknik Resim)

🎯 İşlevin Amacı: Teknik resim sayfasına antet yazı tipleri, ölçü okları, tolerans gösterimleri ve çizgi kalınlık standartlarını uygular.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Teknik Resim Dosyası (.SLDDRW)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Teknik resim açıkken butona tıklayın.



	[TEKNIK RESIM MODÜLÜ] 🔘 A1 Yap / A3 Yap / A4 Dikey Yap / A4 Yatay Yap

🎯 İşlevin Amacı: Teknik resmin sayfa şablonunu ve antetini tek tıkla kurumsal A1, A3, A4 Dikey veya A4 Yatay formatına dönüştürür.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Teknik Resim Dosyası (.SLDDRW)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Teknik resim açıkken dönüştürmek istediğiniz formata tıklayın (Örn: 'A3 Yap').
  2. Sayfa anteti, kağıt ebadı ve ölçek şablonu otomatik olarak güncellenir.
💡 Kritik Not: Teknik resim şablon isimlerinin SolidWorks sistem klasöründe A1, A3, A4 ve A4Y olarak tanımlı olması önerilir.



7. SAC LEVHA VE OPTİMİZASYON MODÜLÜ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Sac Levha Modülü, sac parça açınımlarının yanı sıra SW Quick Panel V2.0.1'in en yenilikçi iki motorunu (2D Sac Nesting ve 1D Profil Optimizasyonu) barındırır:
	[SAC LEVHA MODÜLÜ] 🔘 Ebat Tanımla

🎯 İşlevin Amacı: Sac parçanın sac kalınlığını ve düz açınım sınır ebatlarını otomatik hesaplar ve dosya özelliklerine dinamik metin olarak ekler (Örn: 'PL.5 x 240 x 380').
📋 Uyumlu Dosya Türü: Sac Parça Dosyası (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Sheet Metal parçası açıkken butona tıklayın.
  2. Özellikler tablosuna ebat bilgisi otomatik yazılır.
💡 Kritik Not: Parça tasarımı veya büküm boyları sonradan değişse bile bu butona basıldığında ebat özelliği anında güncellenir.



	[SAC LEVHA MODÜLÜ] 🔘 Açılım Al DWG / Açılım Al DXF (Tekil)

🎯 İşlevin Amacı: Açık olan tekil sac parçanın düz açınımını lazer kesime hazır şekilde DWG veya DXF olarak seçilen klasöre kaydeder.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Sac Parça Dosyası (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Sac parça açıkken butona tıklayın.
  2. Hedef klasörü seçin.
  3. Açınım dosyası saniyeler içinde oluşturulur.



	[SAC LEVHA MODÜLÜ] 🔘 Sac Hesaplama (2D Akıllı Sac Levha Nesting)

🎯 İşlevin Amacı: Harici Lantek veya SigmaNEST yazılımlarına gerek kalmadan, SolidWorks montajındaki tüm sac parçaları standart plakalara (1000x2000, 1500x3000 vb.) en yüksek verim ve minimum fire ile yerleştirir.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Montaj (.SLDASM) veya Parça (.SLDPRT)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Panelden 'Sac Hesaplama' butonuna tıklayın. Özel 2D Nesting penceresi açılır.
  2. 'Montajdan Oku' butonuyla aktif montajdaki sac parçalar malzeme ve kalınlıklarına göre listeye çekilir.
  3. Standart plaka ebadını seçin (Örn: 1500x3000 mm) ve parçalar arası lazer kesim boşluğunu (Kerf) belirleyin.
  4. 'Optimizasyonu Başlat' butonuna basın. Yerleşim şeması ekranda grafik olarak çizilir.
  5. 'DXF Kaydet' ile kesimhane için katmanlı DXF dosyasını, 'İmalat Raporu' ile toplam plaka adedi ve hurda maliyet tablosunu alın.
💡 Kritik Not: Hammadde kullanımında %15'e varan tasarruf sağlar ve plaka sipariş miktarlarını hatasız belirler.



	[SAC LEVHA MODÜLÜ] 🔘 Profil Hesaplama (1D Lineer Profil Optimizasyonu)

🎯 İşlevin Amacı: Karkas, çelik konstrüksiyon ve şasi projelerindeki tüm boru, kutu profil, NPU ve köşebent elemanlarını standart 6 metrelik çubuklara minimum fire kalacak şekilde yerleştirir.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Montaj (.SLDASM) veya Kesim Listesi
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. 'Profil Hesaplama' butonuna tıklayın. 1D Optimizasyon arayüzü açılır.
  2. Montajdaki profil kesim listesini aktarın veya Excel'den kopyalayıp yapıştırın.
  3. Çubuk boyunu (Örn: 6000 mm), testere bıçak et payını (Örn: 4 mm) ve uç temizleme payını tanımlayın.
  4. 'Hesapla' butonuna basın.
  5. Renkli çubuk kesim krokisini ve operatör kesim sırasını içeren şematik PDF imalat raporunu indirin.
💡 Kritik Not: OptiCutter algoritması tabanlıdır; atölyede hangi çubuktan hangi boyların kesileceğini renk kodlarıyla göstererek operatör hatasını sıfıra indirir.



8. ÖZELLİK EKLE VE BOM YÖNETİMİ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Panelin sağ tarafında yer alan bu modül, ürün veri yönetimi (PDM/ERP) entegrasyonu ve malzeme listeleri için kullanılır:
	[ÖZELLIK EKLE MODÜLÜ] 🔘 Özellikleri Ekle

🎯 İşlevin Amacı: Açıklama (Description), Ebat (Size) ve Sipariş Veren (Ordered) kutucuklarına yazılan bilgileri aktif parçanın/montajın özel özellikler tablosuna tek tıkla işler.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Parça (.SLDPRT) veya Montaj (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Panel üzerindeki metin kutularına bilgileri girin:
   • Açıklama: Parçanın adı / tanımı
   • Ebat: Malzeme ebadı
   • Sipariş veren: İlgili departman / tedarikçi kodu.
  2. 'Özellikleri Ekle' butonuna basın.
  3. Bilgiler SolidWorks Custom Properties sekmesine anında kaydedilir.



	[ÖZELLIK EKLE MODÜLÜ] 🔘 Hızlı Teknik Resim Çağırıcı (Sarı Klasör İkonu)

🎯 İşlevin Amacı: Aktif açık olan parça veya montajın teknik resim dosyasını (.SLDDRW) diskte otomatik bularak SolidWorks'te anında açar.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Parça veya Montaj
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Model açıkken sarı klasör simgesine tıklayın.
  2. Teknik resim saniyeler içinde ekranda açılır.
💡 Kritik Not: Tasarımcının Windows Gezgini'nde klasör klasör dolaşıp teknik resim arama yükünü tamamen ortadan kaldırır.



	[ÖZELLIK EKLE MODÜLÜ] 🔘 Canlı Özellik İzleyici & Rebuild (Turuncu Döngü İkonu)

🎯 İşlevin Amacı: Modelde yapılan son geometrik veya boyutsal değişiklikleri okur, zorlamalı model güncellemesi (Force Rebuild - Ctrl+Q) yapar ve paneldeki alanları günceller.
📋 Uyumlu Dosya Türü: Tüm SolidWorks Dosyaları
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Modelde değişiklik yaptıktan sonra turuncu döngü butonuna tıklayın.



	[BOM YÖNETIMI MODÜLÜ] 🔘 Teknik Resim BOM (Yeşil Excel İkonu)

🎯 İşlevin Amacı: Montajdaki teknik resmi çizilmiş olan tüm parçaları filtreler ve seçilen konuma Excel malzeme listesi olarak kaydeder.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Montaj açıkken butona tıklayın.
  2. Kaydedilecek Excel dosya adını ve konumunu belirleyin.
  3. İmalata resmi hazır olan parçalar liste olarak raporlanır.



	[BOM YÖNETIMI MODÜLÜ] 🔘 Detaylı BOM (Yeşil Veri/Monitör İkonu - Macro26)

🎯 İşlevin Amacı: Montajın hiyerarşik ağaç yapısını, parça adetlerini, kütük ölçülerini, sac açınım ebatlarını, net ağırlıklarını, malzeme türlerini ve özel özelliklerini içeren kurumsal ve ERP uyumlu kapsamlı Excel BOM tablosunu tek tıkla üretir.
📋 Uyumlu Dosya Türü: SolidWorks Montaj Dosyası (.SLDASM)
⚙️ Adım Adım Kullanım:
  1. Önce 'Adet Saydır ve Yaz' işleminin yapılmış olduğundan emin olun.
  2. 'Detaylı BOM' butonuna tıklayın.
  3. Excel dosyasının kaydedileceği klasörü seçin.
  4. Rapor oluşturulduğunda Excel otomatik açılır.
💡 Kritik Not: Satın alma, planlama, ERP ve talaşlı imalat birimlerine doğrudan verilebilecek nitelikte profesyonel bir dökümdür.



9. LİSANS VE SİSTEM YÖNETİMİ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
SW Quick Panel, lisans güvenliğini ve kullanıcı esnekliğini sağlamak amacıyla entegre bir lisans yöneticisine sahiptir:
LİSANS ROZETİ: Kullanıcının aktif lisans seviyesini dinamik olarak gösterir (STANDART, PRO, ADVANCE, ULTIMATE).
KALAN SÜRE GÖSTERGESİ: Lisansınızın bitimine kaç gün, kaç saat ve kaç dakika kaldığını gerçek zamanlı geri sayım ile gösterir.
LİSANS DEAKTİF ET: Bilgisayarınızı değiştirmek veya lisansı geçici olarak başka bir iş istasyonuna devretmek istediğinizde kullanılır. Butona basıldığında mevcut lisans serbest bırakılır ve HWID kodu yeniden aktif edilebilir hale gelir.
SOLIDWORKS'Ü BAŞLAT: SolidWorks kapalıysa paneli kapatmadan SolidWorks'ü arka planda/ön planda başlatır ve API köprüsünü kurar.
10. SORUN GİDERME VE SIKÇA SORULAN SORULAR
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
❓ Durum çubuğunda 'SolidWorks Bağlantısı Yok' yazıyor, ne yapmalıyım?
SolidWorks'ün açık ve yönetici yetkileriyle çalıştırıldığından emin olun. Gerekirse panelin sağ altındaki [SolidWorks'ü Başlat] butonuna basarak programın API bağlantısını yeniden kurmasını sağlayın.
❓ Sac açınımı alırken 'Açınım Bulunamadı' uyarısı alıyorum, sebebi nedir?
Parçanın SolidWorks'te 'Sheet Metal' (Sac Levha) unsuru olarak modellenmiş olması ve büküm açınımının (Flat-Pattern) bastırılmamış (unsuppressed) olması gerekir. Standart katı modeller sac açınımı vermez.
❓ Adet Saydır & Yaz işleminde bazı parçalar güncellenmiyor?
PDM kullanan firmalarda parçaların 'Checked-Out' (kullanıcı üzerinde düzenlenebilir) olması gerekir. Ayrıca montajın hafifletilmiş mod yerine Çözümlenmiş (Resolved) modda açıldığından emin olun.
❓ Lisansımı yeni bir bilgisayara nasıl aktarabilirim?
Eski bilgisayarınızdaki panelden [Lisans Deaktif Et] butonuna tıklayın. Ardından yeni bilgisayarınızda paneli açıp [HWID] butonuna basarak yeni donanım kodunuzu lisans yöneticinize iletin.
❓ Detaylı BOM Excel tablosunda adetler 0 (sıfır) görünüyor?
Detaylı BOM almadan önce Montaj Modülü'ndeki [Adet Saydır ve Yaz] butonunu çalıştırmış olmanız gerekir. Bu işlem adetleri parçaların özelliklerine işler.
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